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[bookmark: _Toc242798217]第一部分　投标（比选）邀请函
××公司：
长江师范学院人文学院（以下简称“采购人”）根据学校分散采购有关规定，现就“历史学、汉语言文学微格教室”装饰文化改造项目进行竞争性比选采购，特邀请符合条件的供应商参加投标（响应）。
[bookmark: _Toc242798218]一、项目基本情况
（一）项目名称：“历史学、汉语言文学微格教室”装饰文化改造。
（二）项目分类：工程。
（三）采购预（概）算：人民币26500元（贰万陆仟伍佰元整）。
（四）采购方式：竞争性比选。
（五）评审办法：最低评标价法。
[bookmark: _Toc242798219]二、供应商资格要求
（一）具有独立承担民事责任的能力。
（二）具备合法有效的经营资质。
（三）具备相关装饰装修工程施工经验与履约能力，自有成熟施工班组。
（四）本项目不接受联合体投标（响应）。
（五）法律、行政法规规定的其他条件。
[bookmark: _Toc242798220]三、招标（比选）文件的获取
请于2026年10月19日至2026年10月23日（法定节假日除外）每日上午09时至12时、下午3时至6时（北京时间），到采购人处获取招标（比选）文件。
[bookmark: _Toc242798221]四、投标（响应）文件的递交
（一）投标（响应）文件递交截止时间：2026年10月30日12时00分（北京时间）。
（二）递交地点：长江师范学院钩深楼南楼415办公室（采购人指定地点）。
（三）逾期送达或者未送达指定地点的投标（响应）文件，采购人不予受理。
[bookmark: _Toc242798222]五、开标（比选）时间及地点
（一）开标（比选）时间：2026年11月2日11时00分（北京时间）。
（二）开标（比选）地点：长江师范学院钩深楼南楼414会议室。
联系人：彭老师；联系电话：13594570406； 联系地址：重庆市涪陵区聚贤大道16号。
[bookmark: _Toc242798223]第二部分　投标人（供应商）须知
[bookmark: _Toc242798224]一、项目概况
（一）项目名称：“历史学、汉语言文学微格教室”装饰文化改造。
（二）项目分类：工程。
（三）经费名称：人文学院运行建设费、教务处实验室维持费。
（四）采购预（概）算：人民币26500元（贰万陆仟伍佰元整）。
[bookmark: _Toc242798225]二、供应商资格条件
本项目施工供应商须具备合法有效的经营资质，具备相关装修工程施工经验与履约能力，自有成熟施工班组，能够严格按照图纸、技术参数及规范标准施工，材料合规、工艺达标、售后完善，能够保质、保量、按期完成本项目全部施工内容，并承担项目施工质量、安全、售后全部责任。
[bookmark: _Toc242798226]三、招标（比选）文件的说明
（一）投标人（供应商）应认真阅读招标（比选）文件的全部内容，对文件内容有疑问的，应在递交投标（响应）文件截止时间前以书面形式向采购人提出。
（二）采购人可对招标（比选）文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容作为招标（比选）文件的组成部分，对投标人（供应商）具有同等约束力。
[bookmark: _Toc242798227]四、投标（响应）文件的编制要求
（一）投标（响应）文件应使用中文编制，报价一律以人民币报价。
（二）投标（响应）文件须按第六部分规定的格式编制，逐项填写，并加盖单位公章、由法定代表人或其授权代表签字。
（三）投标（响应）文件正本一份、副本三份，正副本应一致，不一致时以正本为准。
（四）投标（响应）有效期：自递交投标（响应）文件截止之日起30个日历日。
[bookmark: _Toc242798228]五、投标（响应）文件的递交
（一）投标（响应）文件应密封并在封口处加盖投标人（供应商）公章，封面上注明项目名称、投标人（供应商）名称、联系人及联系方式。
（二）投标（响应）文件递交截止时间、地点以第一部分“投标（比选）邀请函”为准。
（三）递交投标（响应）文件截止时间后送达的文件不予受理；投标人（供应商）在递交后不得对文件内容进行实质性修改。
[bookmark: _Toc242798229]六、开标（比选）程序
（一）开标（比选）在招标（比选）文件确定的时点、地点进行。
（二）开标（比选）时，采购人将当众开启各投标人（供应商）的投标（响应）文件，并宣读投标（响应）报价。
[bookmark: _Toc242798230]七、评审与中标（成交）
（一）本项目采用最低评标价法评审，具体评审办法见第三部分。
（二）采购人根据评审结果确定中标（成交）供应商，并向其发出中标（成交）通知书。
[bookmark: _Toc242798231]八、履约保证金
（一）中标（成交）供应商应在合同签订时向采购人缴纳合同金额5%～10%的履约保证金，验收合格后无息退还。
（二）履约保证金指定收取账户：
单位名称：长江师范学院；纳税人识别号：12500000709410568Y；注册地址：重庆市涪陵区聚贤大道16号；开户银行：重庆农村商业银行涪陵李渡支行；银行账号：2406080120010001028。
（三）发生下列情形之一的，履约保证金不予退还：（1）因中标（成交）供应商自身原因终止履行合同的；（2）因中标（成交）供应商自身原因，所提供的产品或服务未达到合同及采购文件相关要求的；（3）合同签订后，采购人发现中标（成交）供应商虚假应标的；（4）合同履行过程中，中标（成交）供应商恶意更换产品，或在履约过程中弄虚作假的；（5）发生其他违反采购法规行为的。
[bookmark: _Toc242798232]第三部分　评审办法（最低评标价法）
[bookmark: _Toc242798233]一、评审原则
评审活动遵循公平、公正、科学、择优的原则，依据招标（比选）文件规定的评审标准和程序进行。评审委员会对投标人（供应商）提交的投标（响应）文件进行审查、评审，任何单位和个人不得非法干预、影响评审过程和结果。
[bookmark: _Toc242798234]二、评审组织
采购人依法组建评审委员会，负责本项目的评审工作。评审委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的人员组成，人数为三人及以上单数。
[bookmark: _Toc242798235]三、评审程序
（一）资格性审查。评审委员会对投标人（供应商）是否具备规定的资格条件进行审查。
（二）符合性审查。评审委员会依据招标（比选）文件的规定，对投标（响应）文件的实质性内容（包括技术参数、商务要求、报价等）进行审查，确定其是否实质性满足招标（比选）文件要求。
（三）报价评审。对通过资格性审查和符合性审查的投标人（供应商）的投标（响应）报价进行评审。
[bookmark: _Toc242798236]四、评标标准
本项目采用最低评标价法。在投标（响应）文件满足招标（比选）文件全部实质性要求的前提下，以投标（响应）报价最低的投标人（供应商）作为中标（成交）候选供应商。投标（响应）报价低于成本的除外。
[bookmark: _Toc242798237]五、无效投标（响应）情形
投标人（供应商）有下列情形之一的，其投标（响应）文件按无效处理：
（一）未按招标（比选）文件要求密封、签署、盖章的；
（二）不具备招标（比选）文件规定的资格条件的；
（三）投标（响应）文件不符合招标（比选）文件规定的实质性要求的；
（四）投标（响应）报价超过采购预（概）算的；
（五）有围标、串标、虚假应标等情形的；
（六）法律、法规和招标（比选）文件规定的其他无效情形。
[bookmark: _Toc242798238]第四部分　采购需求
[bookmark: _Toc242798239]一、项目概况
本项目为“历史学、汉语言文学微格教室”装饰文化改造工程，采取竞争性比选方式采购。项目为交钥匙工程，中标（成交）供应商须按招标（比选）文件及合同要求完成全部施工内容并验收合格交付采购人使用。
[bookmark: _Toc242798240]二、采购标的清单
本项目采购标的清单如下（表中尺寸数据为预估数量，以实际为准）：
	序号
	标的名称
	计量单位
	数量
	单价（元）
	预（概）算金额（元）

	1
	轻钢龙骨＋双面石膏板隔墙
	㎡
	120
	100
	12000.00

	2
	隔墙聚酯纤维隔音棉（5cm厚）
	㎡
	60
	55
	3300.00

	3
	电视墙15mm阻燃板墙体加固
	㎡
	12
	60
	720.00

	4
	电视背景墙电路改造安装
	套
	2
	450
	900.00

	5
	平板灯具更换安装
	个
	12
	80
	960.00

	6
	室内定制套装门
	套
	1
	960
	960.00

	7
	定制防盗门及安装（含旧门拆除）
	套
	1
	1500
	1500.00

	8
	整体墙面修复及乳胶漆粉刷
	㎡
	180
	20
	3600.00

	9
	宣传文化墙设计及制作安装
	㎡
	18
	140
	2520.00

	
	合计
	
	
	
	26460.00


注：表中尺寸数据为预估数量，以实际为准；投标（响应）报价不得超过采购预（概）算26500元。


















[bookmark: _Toc242798241]三、技术要求
各采购标的的技术参数及配置要求如下：
	序号
	标的名称
	单位
	数量
	技术参数及配置要求

	1
	轻钢龙骨＋双面石膏板隔墙
	120
	1.龙骨：国标75型轻钢龙骨，主龙骨厚度≥0.7mm，竖龙骨≥0.6mm，镀锌层均匀无生锈变形；2.石膏板：9.5mm厚国标纸面石膏板，防火防潮型，符合GB/T 9775—2025标准；3.工艺：龙骨间距≤400mm，天地龙骨固定牢固，板间留5mm伸缩缝，使用防裂纸带＋嵌缝膏处理；4.隔墙高度至楼板底部，顶部预留伸缩缝，整体垂直偏差≤3mm/米；5.所有裁切、开孔边缘打磨平整，无毛刺破损。
	1.龙骨：国标75型轻钢龙骨，主龙骨厚度≥0.7mm，竖龙骨≥0.6mm，镀锌层均匀无生锈变形；
2.石膏板：9.5mm厚国标纸面石膏板，防火防潮型，符合GB/T 9775—2025标准；
3.工艺：龙骨间距≤400mm，天地龙骨固定牢固，板间留5mm伸缩缝，使用防裂纸带＋嵌缝膏处理；
4.隔墙高度至楼板底部，顶部预留伸缩缝，整体垂直偏差≤3mm/米；
5.所有裁切、开孔边缘打磨平整，无毛刺破损。

	2
	隔墙聚酯纤维隔音棉（5cm厚）
	60
	1.材质：高密度聚酯纤维吸音棉，厚度50mm，容重≥40kg/m³，无异味、环保E0级；2.性能：隔音量≥35dB，阻燃B1级，防潮不发霉；3.施工：隔墙空腔满铺填充，无空缺、无挤压变形，采用专用卡扣固定，避免后期下沉；4.不含石棉、甲醛，提供产品环保检测报告。
	1.材质：高密度聚酯纤维吸音棉，厚度50mm，容重≥40kg/m³，无异味、环保E0级；
2.性能：隔音量≥35dB，阻燃B1级，防潮不发霉；
3.施工：隔墙空腔满铺填充，无空缺、无挤压变形，采用专用卡扣固定，避免后期下沉；
4.不含石棉、甲醛，提供产品环保检测报告。

	3
	电视墙15mm阻燃板墙体加固
	12
	1.板材：15mm多层阻燃胶合板，阻燃等级B1级，甲醛释放量E0级；2.承重：单块板材可承载≥80kg壁挂设备，满足大屏电视安装受力要求；3.固定：采用膨胀螺栓＋自攻螺丝双重固定，螺丝间距≤300mm，板面无松动空鼓；4.表面打磨平整，无尖锐凸起，方便后期饰面处理。
	1.板材：15mm多层阻燃胶合板，阻燃等级B1级，甲醛释放量E0级；
2.承重：单块板材可承载≥80kg壁挂设备，满足大屏电视安装受力要求；
3.固定：采用膨胀螺栓＋自攻螺丝双重固定，螺丝间距≤300mm，板面无松动空鼓；
4.表面打磨平整，无尖锐凸起，方便后期饰面处理。

	4
	电视背景墙电路改造安装
	2
	1.管材：PVC阻燃穿线管，电线为国标铜芯BV线，主线2.5mm²，插座回路独立布线；2.点位：每套预留五孔电源插座2个、高清线预埋管1根、网线底盒1个；3.施工：墙面浅开槽，管线固定牢固，强弱电分槽间距≥30cm，线路绝缘电阻≥0.5MΩ；4.完工通电全检，无短路、漏电隐患，底盒与墙面齐平，面板平整美观。
	1.管材：PVC阻燃穿线管，电线为国标铜芯BV线，主线2.5mm²，插座回路独立布线；
2.点位：每套预留五孔电源插座2个、高清线预埋管1根、网线底盒1个；
3.施工：墙面浅开槽，管线固定牢固，强弱电分槽间距≥30cm，线路绝缘电阻≥0.5MΩ；
4.完工通电全检，无短路、漏电隐患，底盒与墙面齐平，面板平整美观。

	5
	平板灯具更换安装
	12
	1.灯具：300×600 LED平板灯，4000K中性白光，Ra≥90高显色，驱动恒流无频闪；2.拆除：原吸顶灯、吊扇完整拆除，电线头绝缘包裹，建筑垃圾及时清运；3.电气：接线牢固，接地保护到位，开关控制灵敏，无闪烁、异响；4.适配教室吊顶，安装平整，无翘边缝隙。
	1.灯具：300×600 LED平板灯，4000K中性白光，Ra≥90高显色，驱动恒流无频闪；
2.拆除：原吸顶灯、吊扇完整拆除，电线头绝缘包裹，建筑垃圾及时清运；
3.电气：接线牢固，接地保护到位，开关控制灵敏，无闪烁、异响；
4.适配教室吊顶，安装平整，无翘边缝隙。

	6
	室内定制套装门
	1
	1.门扇：实木复合门，厚度40mm，内部实木填充，表面环保水性漆；2.配套：实木门套、3组静音合页、室内静音门锁、橡胶隔音密封条；3.安装：门洞垂直校正，缝隙均匀≤3mm，底部密封胶收口，开关无卡顿、无异响；4.环保等级E0级，无刺鼻异味。
	1.门扇：实木复合门，厚度40mm，内部实木填充，表面环保水性漆；
2.配套：实木门套、3组静音合页、室内静音门锁、橡胶隔音密封条；
3.安装：门洞垂直校正，缝隙均匀≤3mm，底部密封胶收口，开关无卡顿、无异响；
4.环保等级E0级，无刺鼻异味。

	7
	定制防盗门及安装（含旧门拆除）
	1
	1.防盗门：符合GB 17565—2022甲级防盗标准，钢板厚度≥0.8mm，门框钢板≥1.5mm，C级防盗锁芯；2.拆除：旧门整体切割拆除，墙体破损处同步修补；3.安装：门框四周水泥砂浆灌浆填充，膨胀螺栓固定，外部耐候胶防水密封；4.开关顺畅，锁具反锁正常，门缝均匀，隔音防风。
	1.防盗门：符合GB 17565—2022甲级防盗标准，钢板厚度≥0.8mm，门框钢板≥1.5mm，C级防盗锁芯；
2.拆除：旧门整体切割拆除，墙体破损处同步修补；
3.安装：门框四周水泥砂浆灌浆填充，膨胀螺栓固定，外部耐候胶防水密封；
4.开关顺畅，锁具反锁正常，门缝均匀，隔音防风。

	8
	整体墙面修复及乳胶漆粉刷
	180
	1.腻子：耐水型内墙腻子，符合JG/T 298—2010标准，不掉粉、不开裂；2.底漆面漆：环保内墙乳胶漆，甲醛、VOC达标，耐擦洗≥5000次；3.工艺：空鼓墙面全部铲除，坑洼修补平整；2遍腻子干透后精细打磨，无砂痕；底漆1遍封闭基层，面漆均匀滚涂2遍；4.阴阳角使用铝合金靠条顺直，完工墙面无色差、流挂、漏刷、起皮。
	1.腻子：耐水型内墙腻子，符合JG/T 298—2010标准，不掉粉、不开裂；
2.底漆面漆：环保内墙乳胶漆，甲醛、VOC达标，耐擦洗≥5000次；
3.工艺：空鼓墙面全部铲除，坑洼修补平整；2遍腻子干透后精细打磨，无砂痕；底漆1遍封闭基层，面漆均匀滚涂2遍；
4.阴阳角使用铝合金靠条顺直，完工墙面无色差、流挂、漏刷、起皮。
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	宣传文化墙设计及制作安装
	[bookmark: _GoBack]18
	1.中标供应商负责文化墙整体创意、文案编撰、图文素材整合及视觉版式全套设计，须出具至少2套风格、叙事完全不同的完整方案，含效果图、文稿、分层工艺图，经采购人多次修改确认后方可生产（方案设计调整需采购人满意为止）。内容融合历史学、中文双学科内涵，覆盖六大核心模块，所有图文素材需具备完整商用版权，验收同步交付全部可编辑源文件。成品文字、史实零差错，印刷色差ΔE≤2，色彩还原度≥98%，雕刻切割边缘光滑无各类外观瑕疵；2.整体采用立体错层悬浮工艺：底层≥20mm高密度结皮PVC板雕刻打底；结合中层6—10mm高光亚克力UV喷印；核心标语文字双层亚克力叠加；主标题使用水晶字≥20mm透明亚克力激光雕刻，预留8—12mm悬浮间距。整体安装符合高品质审美需求，材料满足环保检测合格材质，安装采用不锈钢隐形挂件或中性环保结构胶等。
	1.中标供应商负责文化墙整体创意、文案编撰、图文素材整合及视觉版式全套设计，须出具至少2套风格、叙事完全不同的完整方案，含效果图、文稿、分层工艺图，经采购人多次修改确认后方可生产（方案设计调整需采购人满意为止）。内容融合历史学、中文双学科内涵，覆盖六大核心模块，所有图文素材需具备完整商用版权，验收同步交付全部可编辑源文件。成品文字、史实零差错，印刷色差ΔE≤2，色彩还原度≥98%，雕刻切割边缘光滑无各类外观瑕疵；
2.整体采用立体错层悬浮工艺：底层≥20mm高密度结皮PVC板雕刻打底；结合中层6—10mm高光亚克力UV喷印；核心标语文字双层亚克力叠加；主标题使用水晶字≥20mm透明亚克力激光雕刻，预留8—12mm悬浮间距。整体安装符合高品质审美需求，材料满足环保检测合格材质，安装采用不锈钢隐形挂件或中性环保结构胶等。


注：上表中尺寸数据为预估数量，以实际为准。
[bookmark: _Toc242798242]四、商务要求
（一）交付（实施）的时间（期限）：合同签订后10个日历日内完成施工，施工完成后30个日历日验收合格交付采购人使用。
（二）交付（实施）的地点（范围）：采购人指定地点。
（三）报价要求：本项目为交钥匙工程，报价须为人民币报价，包含但不限于中标（成交）供应商提供的制作及安装费、辅材费、运输费、搬运费、劳务费、装卸费、垃圾清理费、缺失补齐费用、安全保险费、安全措施费、税费、应急施工费、保洁开荒费等所有费用，因中标（成交）供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。
（四）履约验收方案（标准和方法）：
1.中标（成交）供应商在规定时间完成施工，整体施工质量、技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。
2.施工方提供施工未达到招标（比选）文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标（成交）供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
3.施工完成后30个日历日验收符合要求后，方作为最终验收。最终按技术要求进行验收，重点验收标准和方法见下表：
	序号
	标的名称
	验收要求

	1
	轻钢龙骨＋双面石膏板隔墙
	1.外观：隔墙垂直平整，无弯曲、裂缝、凹陷，板缝无开裂；2.结构：龙骨敲击无空洞松动，固定件齐全；3.尺寸：高度、宽度与现场图纸一致，实测误差≤5mm；4.检验工具：靠尺、卷尺、手敲检查，目视观察板面完整度。

	2
	隔墙聚酯纤维隔音棉（5cm厚）
	1.填充：隔墙内部无空缺、无压缩变薄，整体铺满；2.材质：提供产品合格证、环保阻燃检测报告；3.隔音简易测试：关闭门窗隔墙两侧无明显透声；4.检验：拆开局部龙骨抽查填充厚度、密度。

	3
	电视墙15mm阻燃板墙体加固
	1.牢固度：手扳无晃动，螺丝无外露锈蚀；2.板面：平整无起鼓、分层，阻燃板无霉变；3.承重测试：悬挂标准电视支架无变形；4.工具：卷尺、手晃实测、目视检查板面。

	4
	电视背景墙电路改造安装
	1.电气测试：万用表测绝缘、通电无短路漏电；2.外观：底盒与墙面齐平，管线隐藏无外露；3.功能：电源、高清、网线插孔全部通电可用；4.资料：提供电线管材合格证。

	5
	平板灯具更换安装
	1.通电：全部灯具点亮无频闪、无光斑；2.外观：灯具与吊顶贴合无缝隙，固定牢固；3.清运：旧灯具、吊扇全部清理出场，无遗留杂物；4.检验：连续点亮2小时无发热故障。

	6
	室内定制套装门
	1.开关：门扇开合顺畅，关闭后密封严实，无漏风异响；2.缝隙：门缝均匀3mm以内，门套无松动脱胶；3.漆面：无划痕、色差、磕碰损伤；4.工具：塞尺、手推拉检测。

	7
	定制防盗门及安装
	1.防盗功能：锁具反锁正常，门框灌浆饱满无空鼓；2.密封：四周打胶完整，无渗水缝隙；3.外观：门板无凹陷、划痕，旧门清运干净；4.实测：门缝均匀，关门无撞击异响。

	8
	整体墙面修复及乳胶漆粉刷
	1.平整度：2米靠尺检测误差≤2mm，无砂痕、鼓包；2.色泽：全屋无色差、流挂、漏刷、起皮；3.阴阳角：顺直方正，无歪扭；4.耐擦洗测试：湿布擦拭无掉粉掉色。

	9
	宣传文化墙设计及制作安装
	1.严格按照既定设计及工艺标准执行。提供设计方案并经采购人确认，交付全部带商用版权的可编辑源文件；2.成品印刷色彩精度达标，雕刻切割工艺规整，无毛刺、瑕疵、变形等质量问题。采用合规环保材质及不锈钢隐形挂件、环保结构胶安装。


（五）付款方式：验收合格后一次性支付。
（六）售后服务要求：
1.产品质量保证期：自终验合格之日起，投标（响应）产品的质量保证期不少于2年。投标（响应）产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定；中标（成交）供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按中标（成交）供应商实际承诺执行。
在质保期内，如果产品非因采购人原因出现任何质量问题，由中标（成交）供应商负责免费维护维修，30天内可退货，180天内可换货，超过180天由中标（成交）供应商包修，直至产品正常使用为止，并承担退货、调换、修理产生的费用，采购人不再承担任何维修费用。
在保修期内因采购人非正常使用或其他意外原因（撞击、摔打等）导致零部件损坏的，中标（成交）供应商更换和维修服务仅收取最基本的成本费。
2.售后服务内容：
（1）中标（成交）供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：
①电话咨询：中标（成交）供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。
②现场响应：采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标（成交）供应商或所投产品制造商应在8小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在8小时内解决的，应在24小时内提供备品备件，使采购人能够正常使用。
（2）质保期外服务要求：质量保证期过后，中标（成交）供应商或所投产品制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务；采购人需要继续由原中标（成交）供应商或原所投产品制造商提供售后服务的，该中标（成交）供应商或所投产品制造商应以优惠价格提供售后服务。
（七）违约责任：
1.如中标（成交）供应商不能按时完成施工的，每逾期一天向采购人支付合同总金额1‰的违约金，逾期10天仍不能交付的，采购人有权单方面解除合同且不退还履约保证金，同时根据给采购人造成损失情况向中标（成交）供应商索赔。采购人由此产生的律师费、诉讼费、保全费、保全担保费由中标（成交）供应商承担。
2.若中标（成交）供应商施工不符合合同及采购文件要求的质量、服务标准，或在履约过程中有违约行为的，采购人有权拒收货物并不退还履约保证金，有权单方面解除合同，同时保留追究由此给采购人造成损失责任的权利。采购人由此产生的律师费、诉讼费、保全费、保全担保费由中标（成交）供应商承担。
3.若中标（成交）供应商违反售后服务条款，每违反一例须向采购人支付合同总金额1%的违约金。
4.其他违约责任按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关条款执行。
（八）安全责任：
本工程施工全过程，中标（成交）供应商为施工现场安全生产第一责任方，全面承担施工现场安全管理、人员安全、施工操作安全、消防安全、文明施工等全部安全责任，严格按照国家安全生产规范、装修施工规程及物业管理制度施工，全程承担所有安全风险与事故责任。
采购人仅对施工质量、进度进行监督，不承担任何施工安全及事故赔偿责任。中标（成交）供应商违规施工、拒不整改造成的一切损失，采购人有权追责、扣款及顺延工期。
[bookmark: _Toc242798243]第五部分　合同主要条款
中标（成交）供应商与采购人签订合同的，本合同主要条款作为双方签订合同的基础，最终以双方签订的书面合同为准。
[bookmark: _Toc242798244]一、合同标的与价款
（一）合同标的为“历史学、汉语言文学微格教室”装饰文化改造工程，具体范围、内容、技术参数以招标（比选）文件及中标（成交）供应商的投标（响应）文件为准。
（二）合同价款为中标（成交）价格，采用总价包干方式，为完成本项目全部工作内容所需的一切费用。
[bookmark: _Toc242798245]二、履约保证金
中标（成交）供应商在合同签订时向采购人缴纳合同金额5%～10%的履约保证金，验收合格后无息退还。发生招标（比选）文件第二部分规定的履约保证金不予退还情形的，履约保证金不予退还。
[bookmark: _Toc242798246]三、工期与交付
（一）合同签订后10个日历日内完成施工，施工完成后30个日历日验收合格交付采购人使用。
（二）交付地点为采购人指定地点。
[bookmark: _Toc242798247]四、质量与验收
（一）工程质量、技术参数应符合招标（比选）文件、投标（响应）文件及合同约定，达到规定的标准。
（二）按招标（比选）文件第四部分规定的履约验收方案进行验收。
[bookmark: _Toc242798248]五、付款方式
本项目验收合格后一次性支付合同价款。中标（成交）供应商按合同约定开具增值税专用发票，采购人审签完成后按约定向中标（成交）供应商支付款项并无息退还履约保证金。
[bookmark: _Toc242798249]六、质保与售后服务
自终验合格之日起，质量保证期不少于2年。质保期内的维修、更换、退货、换货及质保期外服务，按招标（比选）文件第四部分“商务要求——售后服务要求”执行。
[bookmark: _Toc242798250]七、违约责任
违约责任按招标（比选）文件第四部分“商务要求——违约责任”及《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等规定执行。
[bookmark: _Toc242798251]八、安全责任
施工全过程由中标（成交）供应商承担安全生产第一责任，安全责任按招标（比选）文件第四部分“商务要求——安全责任”执行。
[bookmark: _Toc242798252]九、争议解决
合同履行过程中发生争议的，双方应协商解决；协商不成的，依法向采购人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
[bookmark: _Toc242798253]十、其他
（一）本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
（二）招标（比选）文件、投标（响应）文件、澄清或修改文件、中标（成交）通知书等作为合同的有效组成部分。
[bookmark: _Toc242798254]第六部分　投标（响应）文件格式
投标（响应）文件应包含但不限于下列内容，并按下述格式编制。
[bookmark: _Toc242798255]格式一　投标（响应）函
致：长江师范学院人文学院
根据贵单位“历史学、汉语言文学微格教室”装饰文化改造项目招标（比选）文件（编号：××）的要求，我方经认真研究，愿以投标（响应）总报价人民币××元（大写：××）参与本项目投标（响应）。我方承诺如下：
（一）我方完全理解并接受招标（比选）文件及其澄清、修改文件规定的全部内容、条款及评审办法。
（二）我方投标（响应）文件在投标（响应）有效期内有效，并在此期限内对我方具有约束力。
（三）我方保证所提供资料的真实性、合法性，如有虚假，愿承担相应法律责任。
（四）我方保证按照合同约定及招标（比选）文件要求完成全部施工内容，保证工程质量，履行售后服务义务。
投标人（供应商）名称（盖章）：××××
法定代表人或授权代表（签字）：×××
日期：××年××月××日
[bookmark: _Toc242798256]格式二　法定代表人身份证明及授权委托书
（一）法定代表人身份证明
投标人（供应商）名称：××××
法定代表人姓名：×××；职务：×××；身份证号：××××。
投标人（供应商）名称（盖章）：××××；日期：××年××月××日
（二）法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我×××系××××（投标人（供应商）名称）的法定代表人，现授权委托×××（姓名）为我方代理人，以我方名义参加“历史学、汉语言文学微格教室”装饰文化改造项目的投标（响应）活动，代理人在该项目活动中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认。
代理人无转委托权。
法定代表人（签字）：×××；授权代表（签字）：×××
投标人（供应商）名称（盖章）：××××；日期：××年××月××日
[bookmark: _Toc242798257]格式三　开标（比选）一览表
项目名称：“历史学、汉语言文学微格教室”装饰文化改造
投标（响应）总报价（人民币，含税）：××元（大写：××）
工期承诺：合同签订后××个日历日内完成施工。
质量保证期承诺：××年。
投标人（供应商）名称（盖章）：××××；日期：××年××月××日
[bookmark: _Toc242798258]格式四　分项报价表
投标（响应）人按下列分项报价（价格单位为人民币元）：
	序号
	标的名称
	计量单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	轻钢龙骨＋双面石膏板隔墙
	㎡
	120
	
	

	2
	隔墙聚酯纤维隔音棉（5cm厚）
	㎡
	60
	
	

	3
	电视墙15mm阻燃板墙体加固
	㎡
	12
	
	

	4
	电视背景墙电路改造安装
	套
	2
	
	

	5
	平板灯具更换安装
	个
	12
	
	

	6
	室内定制套装门
	套
	1
	
	

	7
	定制防盗门及安装（含旧门拆除）
	套
	1
	
	

	8
	整体墙面修复及乳胶漆粉刷
	㎡
	180
	
	

	9
	宣传文化墙设计及制作安装
	㎡
	18
	
	

	
	合计（投标总报价）
	
	
	
	


注：分项报价合计应与开标（比选）一览表投标（响应）总报价一致；报价含全部税费及施工、安装、运输、搬运、清理等所有费用。
[bookmark: _Toc242798259]格式五　技术及商务响应表
投标（响应）人应逐项对照招标（比选）文件第四部分“采购需求”中的技术要求和商务要求，填写响应情况，明确“满足/不满足”或具体响应内容，并对偏离情况作出说明。对不满足项视为实质性不响应，将按无效投标（响应）处理。
[bookmark: _Toc242798260]格式六　资格证明文件清单
（一）营业执照（副本）复印件；
（二）法定代表人身份证明及授权委托书；
（三）相关施工资质证明文件复印件；
（四）业绩证明（类似装饰装修工程施工合同或验收材料）复印件；
（五）施工人员配置及主要材料说明；
（六）采购人认为必要的其他资料。
[bookmark: _Toc242798261]格式七　售后服务承诺书
我方就“历史学、汉语言文学微格教室”装饰文化改造项目的售后服务作出如下承诺：
（一）质量保证期：自终验合格之日起××年（不低于2年）。
（二）质保期内出现质量问题的处理：××（30天内可退货、180天内可换货、超过180天包修等）。
（三）电话咨询：提供技术援助电话，及时解答使用中遇到的问题。
（四）现场响应：电话咨询不能解决的，8小时内到达现场处理；无法在8小时内解决的，24小时内提供备品备件。
（五）质保期外服务：提供免费电话咨询及优惠价格的上门维护服务。
投标人（供应商）名称（盖章）：××××；日期：××年××月××日
[bookmark: _Toc242798262]格式八　廉洁自律承诺书
我方在参与“历史学、汉语言文学微格教室”装饰文化改造项目投标（响应）活动中，郑重承诺严格遵守国家有关法律法规和廉洁自律规定，不以任何形式向采购人及其工作人员行贿、送礼、提供回扣或其他不正当利益，不搞围标、串标、弄虚作假等不正当竞争行为。如有违反，愿承担由此产生的一切法律责任。
投标人（供应商）名称（盖章）：××××；法定代表人或授权代表（签字）：×××；日期：××年××月××日
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